亳州学院室外晾衣架项目采购方案

一、投标人的资格要求

1.具有正式营业执照且在有效期内。

二、项目概况

室外晾衣架安装位置为亳州学院7#、8#学生公寓院内东侧空地和9#、10#、11#学生公寓南北柏油路东侧空地。7#、8#学生公寓院内东侧拟设置3排，每排5个，行距3m，共计15个立柱，立柱之间用钢丝绳连接，用于学生日常晾晒。9#、10#、11#学生公寓南北柏油路东侧空地拟设置2排，每排24个，行距3m，共计48个立柱，立柱之间用钢丝绳连接。

立柱采用的镀锌方管，垂直安装在混凝土基础内，地面以上高度2.2m，构件表面喷涂防腐材料。晾衣绳采用钢丝绳（有防腐保护），立柱安装完成后加盖装饰盖板，确保与校园环境相协调，提升整体美观性。

三、控制价

本项目控制价为（人民币）：26560.00元（大写：贰万陆仟伍佰陆拾元）。此控制价含税费、人员工资、保险、运输等项目全部费用。

四、供货周期或安装工期

签定合同后10日历天内完成供货、安装、调试。

五、款项说明

1.付款：验收合格后，付合同总价款的100%。

2.质保期：质保期为1年，质保期内若出现质量问题，则中标人应在接到通知后，无条件予以修复或更换。

六、技术方案或设备及材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目特征描述（含材质、规格、厚度等）** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 基坑开挖 | 基坑开挖600×600×600mm | 个 | 63 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳 | 直径不低于8mm | m | 520 |  |  | 包塑 |
| 3 | 立柱 | 80mm×80mm,厚度不低于2.2mm | 个 | 63 |  |  | 镀锌方管,地上高度不少于2.2米，方管顶端做封闭处理 |
| 4 | 垃圾清运 | 现场开挖弃土清理运输 | 项 | 1 |  |  | 按采购人要求运到指定位置 |
| 5 | 水泥混凝土 | 自拌水泥混凝土 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人工搭设 | 人工计日工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 镀锌角铁 | 30mm×30mm  镀锌角铁 | 根 | 15 |  |  |  |
| **总价（元）** | |  | | | | | |

说明：所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用。

七、评分办法

最低价中标。